Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

26 серпня 2024 року № 182

**Гідротехнічна споруда водного об’єкту, яка розташована на території селища Макошине Менської міської територіальної громади,**

**що передається в господарське відання**

**Комунальному підприємству «Менакомунпослуга» Менської міської ради**

 1. Гідротехнічна споруда водного об’єкту Макошинського старостинського округу Менської міської територіальної громади, розташована по вул. Жолобок у селищі Макошине:

Характеристика

|  |  |
| --- | --- |
| Гідротехнічна споруда - | *регулятор трубчатий* |
|  | (назва) |
| Матеріал: | *залізобетон* |
| (земляна, бетонна, бутова кладка, монолітний або збір з/бетон, із труб металевих або з/бетону інше) |
| Довжина - | *10,0* | м, ширина по верху -  | *5,0* | м, висота  | *3,0* | м; |
| Кріплення верхового укосу (з/б плити, камінь, без кріплення) | *без кріплення* |
| Кріплення низового укосу (з/б плити, камінь, без кріплення) | *без кріплення* |
| Кріплення проїжджої частини (з/б плити, камінь, асфальт, без кріплення) | *асфальт* |
| Загальний технічний стан | *задовільний* |
|  | (задовільний, незадовільний, аварійний, аварія споруди) |
| Інше |  |
| 1. Тип
 | *регулятор трубчатий з клапанним затвором* |
|  | (шахтний водоскид, переливна стінка, дощовий водовипуск, береговий (аварійний водоскид, сифон тощо) |
| 1. Придатність водоскидної споруди до експлуатації
 |  |
| *споруда придатна до експлуатації* |
| (можливість регулювання рівня води у водному об’єкті) |
| Якщо регулюється, тип пристрою | *клапанний затвор* |
|  | (засувка, сегментний затвор та інше) |
| 1. Загальний технічний стан водовипуску
 | *задовільний* |
|  | (задовільний, незадовільний) |

Начальник юридичного відділу

Менської міської ради Тетяна МАРЦЕВА